

**© Stefan Radl, TU Graz**

**10 x 10 mm Raster**

**Rechteck 2 x 100 x 150 mm**